# Preguntas más frecuentes sobre MP-CERAM-POWER

l. Debido al mejor funcionamiento del motor y el bajo rozamiento: Puedo cambiar el aceite con menos frecuencia ?
[ Respuesta-click ]
2. Se puede dar un aumento de compresión no deseado, en motores donde ya
[ Respuesta-click ]
3. Qué sucede con los residuos de la micro ceramica?
[ Respuesta-click ]
4. Se puede mezclar la cobertura de cerámica para motor, con aceites sintéticos?
[ Respuesta-click ]
5. Debo de añadir Ceram-Power cada vez que cambie el aceite?
[ Respuesta-click ]
6. Se pueden utilizar sustancias engrasantes cerámicas en la caja de cambios?
[ Respuesta-click ]
7. Si ya se están utilizando productos de otro fabricante, pueden ser sustituidos por Ceram-Power?
[ Respuesta-click ]
8. Después de la aplicación de Ceram-Power: Puedo seguir cambiando el aceite y los filtros con la frecuencia que lo hago habitulmente?
[ Respuesta-click ]
1. No. No le compensa.
Aclaración: Nuestro producto ha sido desarrollado para proteger del rozamiento, y con ello reducir el desgaste del motor. Se derivan otras muchas ventajas técnicas gracias a la disminución de este desgaste. Menor rozamiento = menor consumo de carburante = menor desgaste = óptima potencia. Si cambia el aceite con menos frecuencia, estas ventajas se perderían. Las propiedades negativas de un aceite muy usado (eleva la fricción) producen una considerable reducción de la duración de la capa protectora ( 50.000 Km en vehículos estándar). Tanto si optimiza su vehículo con nuestro recubrimiento de cerámica protector de motor, como si no, el cambiar el aceite con frecuencia es una condición indispensable para mantener el motor en su óptimo funcionamiento y máxima potencia.
2. Respuesta: no
Aclaración: Los motores durante su funcionamiento producen sedimentos en la zona de combustión. éstos son en parte consumidos nuevamente, pero dejando residuos. De aquí, que aumente ligeramente la compresión. Estos sedimentos técnicamente no se pueden eliminar y no representan un riesgo .Nuestra pélicula de cerámica protectora del motor forma una capa fina y delgada, pero resistente, sobre todas las piezas del motor. No obstante dicha capa no se forma en el área de combustión, ya que los componentes de microcerámica de nuestro producto sólo se pueden adherir sobre superficies de metal limpias y libres de residuos. Por lo tanto no es posible que aumente la compresión.
3. Respuesta: No se preocupe Aclaración: tras la formación de la capa, las partículas restantes de nuestro producto que han quedado en el aceite, refuerzan la función de engrasado de éste. No se acumula ningún residuo.
4. Respuesta: Sí
Aclaración: El componente principal de nuestra capa de cerámica para el motor es affite sintético ionizado de la clase OW 60 y se puede mezclar con cualquier aceite sintético o mineral que exista en el mercado.
5. Respuesta: No
Aclaración: Nuestra capa de cerámica protectora perdura durante 50.000 Km. sobre todas las piezas tratadas, Ħincluso tras cambiar el aceite o filtro!. Durante este tiempo se debe seguir realizando el cambio de aceite y los filtros como de constumbre, sin necesidad de añadir Ceram Power cada vez que se realicen.
6. Respuesta: sí
Aclaración: La utilización de sustancias engrasantes de microcerámica en la caja de cambios tiene los mismos efectos positivos que en el motor. También aquí se forma un capa de microcerámica que protege del rozamiento y aumenta la resistencia y conservación de las superficies de metal.Pecisamente en la caja de cambios es donde aparecen a menudo situaciones de falta de engrase, debido al fuerte rozamiento de los dientes de metal de la caja de cambios al encajarse unos contra otros. La capa de cerámica de nuestro producto es precisamente aquí altamente efectiva, al evitar el contacto directo del metal contra el metal. Es eficaz por lo tanto en todas las superficies de metal tanto en el motor como en la caja de cambios, ya que reduce visiblemente el "Pitting", (descascarillado de las superficies de metal). Su aplicación en la caja de cambios, es junto con su aplicación en el motor, uno de los usos más frecuentes del producto.
7. Respuesta: Si
Aclaración: pero no obstante debe dejarse rodar el motor durante al menos 5000 o 6000 Km. antes de cambiar de producto.
8. Respuesta: Sí
Aclaración: Tan pronto como se forma la capa de cerámica, las partículas de producto sobrantes refuerzan la función engrasante del aceite. Esta capa protectora resiste durante 50.000 Km, aunque se cambie el aceite y los filtros.Por lo tanto usted debe seguir cambiando el aceite y filtros con la frecuencia que lo hace habitualmente.