# MP-CERAM-POWER - Empleo

MP-Ceram-Power se emplea para todos los motores de cuatro tiempos ( de gasolina y diesel), y se puede añadir a cualquier tipo de aceite utilizado. El efecto de CERAM POWER aumenta utilizándolo en y el engranaje y la caja de cambios ( sólo en caja de cambios manual). En las caja de cambio automáticas no puede emplearse, si en el motor. Tampoco se puede añadir con aceite de Poliglucoleno.
Para turismos, caravanas y pequeñas camionetas de carga emplear botella XL MP CERAM POWER tapa roja (200ml)
Para camiones, barcos, maquinas de construcción, ( todos los motores de baja velocidad) botella XXL MP CERAM POWER tapa blanca (450ml)

## INSTRUCCIONES DE USO:

Plan de puesta a punto
1. pre-limpieza

- Agitar bien antes de usar; el producto ha debido estar a temperatura ambiente.
- Añadir 1 botella al aceite del motor; el motor no puede estar frío
- A continuación dejar el motor encendido con el coche parado durante aproximadamente 20 minutos. Rodar normalmente

2. después de aproximadamnte 1000 km cambiar el aceite y filtro de aceite y en su caso cambiar el filtro de aire y de carburante. Reducir la cantidad de aceite en relación a la cantidad añadida de CERAM POWER. 3. recubrimiento con Ceram Power

- Agitar bien antes de usar; el producto ha debido estar a temperatura ambiente.
- Añadir ............ botella(s) al aceite del motor dependiendo de cilindrada ( ver cantidad) , el motor no puede estar frío.
- A continuación dejar el motor encendido con el coche parado durante aproximadamente 20 minutos. Rodar normalmente. El proceso completo de recubrimiento se produce a los 1000 -2000 km de rodaje.
- Renovar con una botella sólo en el motor, tras un recorrido de aprox 50.000km. No se necesita renovar CERAM POWER ni en la caja de cambios ni el engranaje.

## CANTIDADES

Por norma general, estos son nuestros valores empiricos. En el caso de motor con gran número de kilometros, aumentar la cantidad.

## TURISMOS

hasta 1.000 cm3 de cilindrada | 1,0 bt. | XL
1.000 cm3 - 1.500 cm3 | 1,5 bt. | XL
1.500 cm3 - 2.000 cm3 | 2,0 bt. | XL
2.000 cm3 - 2.500 cm3 | 2,5 bt. | XL
2.500 cm3 - 4.000 cm3 | 3-4 bt. | XL

## CAMIONES

Rellenar un 10% del volumen de aceite con las correspondientes botellas.
Por ejemplo en el caso de un volumen de aceite de aprox 9 l. Entonces necesitamos 2 botellas, no olvidar reducir esta cantidad de la proporción de aceite.
Camiones con cetrifugado de aceite, durante el proceso de prelimpieza y recubrimiento, debe apagarse el centrifugado de aceite.
Tractores, maquinas de construcción, gruas, maquinaria pesada ( mismo tratamiento que camiones)
Instalaciones de gas, de gas ecológico: pedir a CERAM POWER documentación correspondiente.
Motor Turbodiesel
Despues de el proceso de recubrimiento normal y rodar aprox. 1.500 km añadir otra botella.

## CAJA DE CAMBIOS

TURISMOS
solo se añade el producto una vez y sólo en caso de caja de cambio manual : ½ XL
TURISMOS
ENGRANAJE : ½ XL
en la mayoria de los turismos con tracción delantera es la caja de cambios + engranaje un mismo circuito de aceite por lo que se necesita ½ XL

## CAJA DE CAMBIOS Y ENGRANAJE

CAMIONES
rellenar un 10% del volumen de aceite. No olvidar reducir esta cantidad de la proporción de aceite.
Fabricado y embotellado en Austria para MP-Profi Ltd. Londres
Distribuído España: RB-PHARMAMARKETING S.L.
Email: espana@ceram-power.com
Internet www.ceram-power.com / rrollado para disminuir el número de revoluciones en motores de gran volumen. ĦUna fórmula diferente!